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                          ผลิตไอน้ำได้รวดเร็ว ภายใน 2 – 3 นาที ขนาดเครื่องมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและประหยัดในการก่อ    สร้างฐานราก มีความปลอดภัยสูงกว่าบอยเลอร์แบบแนวนอนและไม่เสี่ยงต่อการระเบิด เพราะบรรจุน้ำปริมาณน้อย สูญเสียความร้อนน้อย จึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำสูง (85 – 95 %) ง่ายสำหรับการติดตั้ง และการเดินระบบท่อไอน้ำ ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ( ตรวจสอบการบำรุงรักษา ) เชื้อเพลิงมีหลายชนิด น้ำมันดีเซล , น้ำมันเตา , แก๊ส LPG , แก๊สธรรมชาติ มีเสียงเงียบมาก 5-6 DB.
	Steam Boiler Onec-through 
	ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
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	Type (Gas) LPG และ NG
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	Type (Diesel)
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	Type (Heavy Oil)น้ำมันเตา
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	Type Electric ไฟฟ้า
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> Electric Steam Boiler
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